**Załącznik nr 2**

**Zakres robót**

**Wymiany wewnętrznych drzwi wejściowych na klatkach schodowych wraz ze ściankami**

1. ul. Ks. Zielińskiego 3 kl. I, II, III:
2. Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz ze ściankami drewnianymi z wywiezieniem i utylizacją.
3. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem o szerokości 1,10 m oraz ścianek metalowych do zabudowy całej wnęki Wymiary całej wnęki do montażu drzwi i ścianki: długość 2,40 wysokość 2,26 m.
4. Prace odtworzeniowe takie jak uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
5. Kształt i drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.
6. ul. Popiełuszki 5 kl. I, II, III, IV:
7. Demontaż istniejących drzwi stalowych wraz ze ściankami stalowymi z wywiezieniem i utylizacją. Ewentualną odsprzedaż złomu należy uwzględnić w oferowanej cenie.
8. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem o szerokości 1,10 m oraz ścianek metalowych do zabudowy całej wnęki Wymiary całej wnęki do montażu drzwi i ścianki:

* Kl. I - 2,40 x 2,50
* KL. II, III, IV - 2,40 x 2,10

1. Prace odtworzeniowe takie jak uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
2. Kształt i drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.