**Załącznik nr 2**

**Zakres robót**

**Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na klatki schodową oraz montaż na zewnątrz budynku osłon drzwi zewnętrznych w budynkach SM Metalowiec w Kraśniku.**

1. Dotyczy budynków:
   1. Krasińskiego 11 wymiana 3 szt. drzwi zewnętrznych o wymiarach ok. 0,98x2,02 kl. II, - 110x250, kl. II - IV,
   2. Zielińskiego 11 – wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych o wymiarach ok. 2,2x2,44, kl. I-II
   3. Zielińskiego 7 – wymiana 3 szt. drzwi wewnętrznych o wymiarach ok. 2,37x2,38 kl. I-III

**Uwaga przed wyceną bezwzględnie dokonać pomiarów na miejscu.**

Prace do wykonania:

1. Demontaż istniejących drzwi drewnianych z wywiezieniem i utylizacją materiałów z demontażu.
2. Dostawa i montaż „stałek” oraz drzwi aluminiowych lub stalowych wewnętrznych z wypełnieniem szklanym szkłem bezpiecznym, samozamykaczem z blokadą w pozycji otwarcia, o szerokości w świetle otwartych drzwi dwudzielnych min 120cm i wysokości 200cm zgodnie z przepisami p.poż z naświetlem.
3. Drzwi przeznaczone do użytkowania w budynkach wielorodzinnych.
4. Wymiary całej wnęki do montażu drzwi to około 2,4 x 2,04 do 2,44 m.
5. Kolor drzwi dopasowany do drzwi zewnętrznych.
6. Prace odtworzeniowe takie jak uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
7. Istniejące drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.
8. Utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie wykonawcy.

Uwaga drzwi wewnętrzne należy koniecznie wyposażyć w pakiet termiczny o wsp. przenikania ciepła zgodnym z obecna norma.

Poniżej zamieszczono poglądowe zdjęcia drzwi do wymiany.



Zdjęcie poglądowe drzwi zewnętrznych Krasińskiego 11



Zdjęcie poglądowe drzwi wewnętrznych Zielińskiego 7.



Zdjęcie poglądowe drzwi wewnętrznych Zielińskiego 11.

Przykładowe realizacje drzwi wewnętrznych



Nowe drzwi wewnętrzne Zielińskiego 3.



Nowe drzwi wewnętrzne Zielińskiego 4.